|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **珠海市横琴新区市政基础设施非示范段主、次干路市道路工程（二期工程）-子期南道依依桥****景观照明工程材料询价采购清单** |
| 工程名称：珠海市横琴新区市政基础设施非示范段主、次干路市政道路工程（二期工程） |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求和包括内容 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 装饰灯（LED线型投光灯） | LED 36W ，RGB，45度，防护等级不应低于IP65，色温4000K | 套 | 368 | 　 | 　 | 亮化设备需与配套控制系统兼容。具体参数、标准详见施工图设计文件（附后）。　 |
| 2 | 工厂灯（LED投光灯） | LED 54W ，4000K，40度，防护等级不应低于IP65，色温4000K | 套 | 40 | 　 | 　 |
| 3 | 工厂灯（LED投光灯） | LED 144W ，4000K，10度，防护等级不应低于IP65，色温4000K | 套 | 20 | 　 | 　 |
| 4 | 工厂灯（LED投光灯） | LED 120W，RGB，5度，防护等级不应低于IP65，色温RGB | 套 | 34 | 　 | 　 |
| 5 | 装饰灯（LED护栏灯） | LED 12W ，3000K，30度，防护等级不应低于IP65，色温3000K | 套 | 122 | 　 | 　 |
| 6 | 装饰灯（LED窗台灯） | LED 8W ，4200K，防护等级不应低于IP65，色温4200K | 套 | 4 | 　 | 　 |
| 7 | 控制箱 | 内含脱机主控机及无线模块各1台 | 套 | 1 |  |  | 通过GPRS同其它建筑联运 |
| 8 | 隔离变压器 | 350W,AC220/DC24V | 套 | 52 |  |  | 含防水箱 |
| ∑ | 合计　 |  |  | 　 | 　 |  |
| 注：1、报价单位供应的材料须满足现行制造、验收标准，设计施工图纸和使用功能要求（包含图纸未显示或清单未列出的而系统功能所应具有的）。2、清单中未列出但设计图纸及技术规格书中所规定的、或安装及使用过程中必须的配件、附件及备品备件费用由报价单位在综合单价报价中综合考虑；投标报价为到工地交货价，其单价为综合单价，该综合单价包括但不限于生产厂家自行设计或委托第三方进行产品设计过程中涉及到的所有费用、生产/制作成本（包括人工费、机械、材料、生产办公场地使用费用、企业管理费）、利润、检测费、运输及装卸费、保险费、储存保管、包装、指导安装、培训费、质量保证期内的维护费（含包修包换费）、相关税费（包括增值税）与合同包含的所有风险、责任等全部费用；采购人有权根据工程建设需要增减调整采购数量，但供应商报价中的综合单价不作调整。3、报价单位在签订合同后一个月内将全部货物供应至采购单位指定的施工地点。除经采购单位同意可延期交货外，报价单位每延期1天交货将按本次材料总额的0.5%扣除合同违约金。 |