**HZS240C8H混凝土搅拌站生产设备报价单**

| **序号** | **名 称** | **规 格、要 求** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料站 | 储料仓 | 45 m3 钢筋混凝土结构 | 5\*3 |  |  | 钢筋混凝土结构（含设计施工）、与生产设备匹配 |
| 计量斗 | 钢制计量斗、钢板厚度6mm 溶积3.5 m3 | 5\*3 |  |  | SANY |
| 称重传感器 | 3000 kg | 15\*3 |  |  | 托利多 |
| 气缸 | 缸径：φ100 mm | 15\*3 |  |  | 亿日/亚德客 |
| 振动器 | 50Hz | 8\*3 |  |  | 欧力卧龙 |
| 输送带 | 1000 mm（5层）5+2 | 1\*3 |  |  | 三维/明信 |
| 传动装置 | 11 kW | 1\*3 |  |  | 泰隆/泰星/恒星/振兴 |
| 2 | 斜皮带机 | 机架 |  | 1\*3 |  |  | 双走道，带雨棚 |
| 输送带 | 1000 mm（5层）5+2 | 1\*3 |  |  | 三维/明信 |
| 传动装置 | 55 kW | 1\*3 |  |  | 泰隆/泰星/恒星/振兴 |
| 托辊 | φ108 mm×1000 mm | 1套\*3 |  |  | 名优品牌 |
| 3 | 主机 | 搅拌机（安全保护） | 公称容积：4m3 产能240方/小时 | 1\*3 |  |  | SANY强制式双卧轴 |
| 4 | 水泥计量 | 计量斗 | 钢制计量斗、钢板厚度6mm 溶积 2 m3 | 1\*3 |  |  | SANY |
| 称重传感器 | 1000 kg | 3\*3 |  |  | 托利多 |
| 气动蝶阀 | 公称直径：φ300 mm | 1\*3 |  |  | WAM摩泰/吉迈 |
| 振动器 | 50Hz | 1\*3 |  |  | 欧力卧龙 |
| 5 | 煤灰计量 | 计量斗 | 钢制计量斗、钢板厚度6mm 溶积1 m3 | 1\*3 |  |  | SANY |
| 称重传感器 | 1000 kg | 3\*3 |  |  | 托利多 |
| 气动蝶阀 | 公称直径：φ300 mm | 1\*3 |  |  | WAM摩泰/吉迈 |
| 振动器 | 50Hz | 1\*3 |  |  | 欧力卧龙 |
| 6 | 矿灰计量 | 计量斗 | 1m3 | 1\*3 |  |  | SANY |
| 称重传感器 | 1000 kg | 3\*3 |  |  | 托利多 |
| 气动蝶阀 | 公称直径：φ300 mm | 1\*3 |  |  | WAM摩泰/吉迈 |
| 振动器 | 50Hz | 1\*3 |  |  | 欧力卧龙 |
| 7 | 水计量及供水系统 | 计量斗 | 钢制计量斗、钢板厚度6mm 溶积1.2 m3 | 1\*3 |  |  | SANY |
| 供水管路 | 热浸锌衬塑钢管DN100 | 1套\*3 |  |  | 水池用户自备 |
| 称重传感器 | 1000 kg | 3\*3 |  |  | 托利多 |
| 气动蝶阀 | 公称直径：φ150 mm | 2\*3 |  |  | WAM摩泰/吉迈 |
| 水泵 | 7.5 kW | 1\*3 |  |  | 南方泵业 |
| 管路阀门 | 公称直径：φ100 mm | 1套\*3 |  |  | SANY |
| 8 | 外加剂计量系统 | 计量斗 | 不锈钢304 壁厚3mm 容积 0.1 m3 | 1\*3 |  |  | SANY |
| 供液管路 | PPR管 DN 50 | 4套\*3 |  |  | SANY |
| 储液箱 | 塑料储备箱容积15 m3 | 4\*3 |  |  | 不锈钢 |
| 称重传感器 | 200 kg | 1\*3 |  |  | 托利多 |
| 气动蝶阀 | 不锈钢 公称直径：φ80mm | 1\*3 |  |  | WAM摩泰/吉迈 |
| 外加剂防腐泵 | 4kW | 4\*3 |  |  | 南方泵业 |
| 管路阀门 | 开关、止回阀 不锈钢 | 4套\*3 |  |  | SANY |
| 9 | 气路系统 | 螺杆式空压机 | 排气量：1.7 m3/min  | 1\*3 |  |  | 顺高/复盛/博莱特 |
| 气动三联件 | K-856 | 2\*3 |  |  | 浙江亿日 |
| 储气罐 | 1.5 m3 +0.1 m3  | 1套\*3 |  |  |  |
| 连接管路 | 热浸锌钢管 | 1套\*3 |  |  | SANY |
| 管路阀门 | 铜质材料 | 1套\*3 |  |  | SANY |
| 10 | 搅拌主楼 | 主体结构 | 国标H型钢、槽钢 | 1套\*3 |  |  | SANY |
| 走台围栏 |  | 1套\*3 |  |  | SANY |
| 待料斗 | 双气缸 | 1套\*3 |  |  | SANY 耐磨损结构 |
| 卸料斗 | 钢制卸料斗、钢板厚度8mm 溶积4.5 m3 （双气缸，可待料） | 1套\*3 |  |  | SANY 耐磨损结构 |
| 外包装 | 50mm厚彩钢夹芯板 | 1套\*3 |  |  | SANY |
| 除尘装置 | 40m2脉冲布袋除尘 | 1套\*3 |  |  | SANY |
| 　 | 控制室 | 靠椅 | 办公用 | 1套\*3 |  |  | 不锈钢控制室外壳 |
| 空调 | 1.5 P | 1套\*3 |  |  | 美的 |
| 12 | 控制系统 | 计算机 |  i5-8400 8GB内存 1T硬盘 | 1套\*3 |  |  | 惠普/戴尔/联想 |
| 显示器 | 液晶 27寸 | 1套\*3 |  |  | 飞利浦 |
| 不间断电源 | 800w  | 1套\*3 |  |  | 英威腾 |
| 打印机 | 针式  | 1套\*3 |  |  | 得实 |
| 监视器 | 1台监视器+2个摄像头 | 1套\*3 |  |  | 飞利浦显示器+迪威乐摄像头 |
| 　 | 控制系统 | 低压电器 | 名优品牌 | 1套\*3 |  |  | 西门子 |
| 电控柜 | 名优品牌 | 1套\*3 |  |  | 西门子APT |
| 监控软件 | 名优品牌 | 1套\*3 |  |  | SANY |
| 管理软件 | ERP系统（9个端口） | 1套 |  |  | SANY |
| 料位检器 | 名优品牌 | 10 |  |  | SANY |
| 13 | 罐粉 | 仓体及支腿（国标型材） | 1#线：300 t（焊接式） | 5套\*3 |  |  | 密度按1.35T/m3计算（三条线总计12个300吨粉罐，有3个双锥罐，保证每条线有5个粉罐用) |
| 14 | 粉罐配套件 | 脉冲布袋收尘机 | 过滤面积：22m2 | 5套\*3 |  |  | SANY |
| 料位计 | 高低位料位计 | 10套\*3 |  |  | 上海思派 |
| 压力安全阀 | 公称直径：φ273 mm | 5\*3 |  |  | WAM/摩泰 |
| 手动蝶阀 | 公称直径：φ300 mm | 5\*3 |  |  | WAM/摩泰/吉迈 |
| 破拱装置 | 脉冲气动 | 12套\*1 |  |  | 摩泰 |
| 15 | 螺旋机 | 螺旋输送机 | φ323 mm | 2套\*3 |  |  | WAM/汇高(SICOMA) |
| 螺旋输送机 | φ273 mm | 3套\*3 |  |  | WAM/汇高(SICOMA) |
| 16 | 看料平台 | 看料平台 | 钢制看料平台2m\*3m 空间高度1.7米 | 1套\*3 |  |  | 国标 |
| 17 | 合计（元） |  |  |

**法人代表或被授权委托人签字：**

**公章： 年 月 日**