附件3

**珠海市横琴新市政基础设施非示范段主、次干路市政道路工程（二期工程）-香江路、濠江路、艺文二道、开新二道、伯牙道、天羽道**

**过滤模块询价采购报价清单**

工程名称：珠海市横琴新市政基础设施非示范段主、次干路市政道路工程（二期工程） 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格(cm)** | **单位** | **暂定数量** | **综合单价** | **总价** | **备注** |
| **一、香江路** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过滤模块 | PP材质外框，外框尺寸100cm×60cm×30cm，厚3mm，开孔尺寸2cm×2cm×3cm，开孔间距0.5cm | 个 | 540 |  |  |  |
| **二、濠江路** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过滤模块 | PP材质外框，外框尺寸100cm×60cm×30cm，厚3mm，开孔尺寸2cm×2cm×3cm，开孔间距0.5cm | 个 | 244 |  |  |  |
| **三、艺文二道** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过滤模块 | PP材质外框，外框尺寸100cm×60cm×30cm，厚3mm，开孔尺寸2cm×2cm×3cm，开孔间距0.5cm | 个 | 50 |  |  |  |
| **四、开新二道** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过滤模块 | PP材质外框，外框尺寸100cm×60cm×30cm，厚3mm，开孔尺寸2cm×2cm×3cm，开孔间距0.5cm | 个 | 40 |  |  |  |
| **五、伯牙道** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过滤模块 | PP材质外框，外框尺寸100cm×60cm×30cm，厚3mm，开孔尺寸2cm×2cm×3cm，开孔间距0.5cm | 个 | 115 |  |  |  |
| **六、天羽道** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过滤模块 | PP材质外框，外框尺寸100cm×60cm×30cm，厚3mm，开孔尺寸2cm×2cm×3cm，开孔间距0.5cm | 个 | 40 |  |  |  |
| 合价（元） |  |  |
| 1、该综合单价已综合考虑了包括但不限于生产厂家自行设计或委托第三方设计产品过程中所涉及到的所有费用、生产/制作成本（包括人工费、机械、材料、生产办公场地使用费用、企业管理费）、利润、检测费、包装、运输及装卸费、材料/设备保险费、工厂内储存保管、设计联络、调试、指导安装、培训费、质量保证期内的维护费（含包修包换费）、相关税费（包括增值税）与合同包含的所有风险、责任等全部费用（但不包括采管费）；采购单位有权根据工程建设需要增减调整采购数量，但供应商报价中的综合单价不作调整2、报价单位供应的材料/设备须满足现行制造、验收标准，设计施工图纸要求。3、报价单位在签订合同后30天内将全部货物供应至采购单位指定的施工地点。除经采购单位同意可延期交货外，报价单位每延期1天交货将按本次采购材料总额的0.5% 承担违约金。 4、报价单价不包含采管费。  |

报价单位名称（盖章）

法定代表或被授权委托人（签名或签章）：

日期：